# Wasser und Boden — Fachlicher Vermerk und Anzeige nach WHG / BBodSchG

---

## Teil A: Fachlicher Vermerk (intern)

> **Aktenvermerk Nr. 05/2026**
> Datum: 20. März 2026
> Verfasser: Dipl.-Ing. Sabine Kreutzer, Abt. Umwelt & Compliance
> Adressat: Geschäftsführung RS GmbH / Projektteam Linie-4-Erweiterung
> Aktenzeichen: RS-GmbH/WHG/L4/2026-01

### 1. Bestandsaufnahme: Wasserrechtliche Einleitungserlaubnis

Die Rheinland Spezialchemie GmbH verfügt über eine wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 i. V. m. § 10 WHG) zur Einleitung von behandeltem Betriebsabwasser aus Werk Nord in den Werkskanal → Rhein. Die Erlaubnis wurde zuletzt am 4. Februar 2021 durch die Bezirksregierung Köln, Abt. 54 (Wasserwirtschaft), erneuert:

| Parameter | Genehmigter Wert | Aktuell eingehaltener Wert (Jahresmittel 2025) |
|---|---|---|
| Einleitungsmenge | max. 420 m³/d | 298 m³/d |
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | max. 200 mg/l | 142 mg/l |
| BSB₅ | max. 25 mg/l | 11 mg/l |
| AOX | max. 1,0 mg/l | 0,32 mg/l |
| Chlor-Benzaldehyd-Derivate (Summe) | max. 0,5 mg/l | 0,18 mg/l |
| pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,2 – 8,0 |
| Abwassertemperatur | max. 35 °C | max. 28,4 °C |

Die Erlaubnis ist befristet bis **31. Dezember 2027** und muss rechtzeitig verlängert werden (vgl. gesonderten Vermerk, fällig bis 30. Juni 2027).

### 2. Auswirkungen der Linie-4-Erweiterung auf die Einleitung

#### 2.1 Wassermengenbilanz

Der Schaufeltrockner CT-600 erzeugt Brüden (Wasserdampf), die über einen Kondensator zu Prozesskondensat kondensieren. Die Kondensatmenge beträgt nach Betriebsdaten vergleichbarer Anlagen:

- Nassprodukt Wassergehalt: 30 % (Mittel), Massenstrom max. 600 kg/h
- Verdampfung max.: 180 kg H₂O/h = 180 l/h
- Bei 5.800 Betriebsstunden/a: max. **1.044 m³/a** Prozesskondensat

Das Kondensat enthält gelöste organische Verbindungen (Restlösungsmittel, Syntheseintermediate). Es wird der bestehenden Neutralisationsanlage K-04 zugeführt. Die Kapazitätsreserve von K-04 beträgt derzeit ca. 30 % (bisheriger Durchsatz 290 m³/d, genehmigte Kapazität 420 m³/d).

#### 2.2 Frachtbilanz CSB

| Parameter | Bisherig (Jahresmittel 2025) | Zusatzfracht Trocknungsstufe | Gesamt (erwartet) |
|---|---|---|---|
| Abwassermenge | 298 m³/d | + 2,85 m³/d | 300,85 m³/d |
| CSB-Konzentration | 142 mg/l | Kondensat: ca. 480 mg/l (Rohwasser vor K-04) | — |
| CSB-Tagesfracht | 42,3 kg/d | + ca. 1,37 kg/d (nach K-04-Behandlung) | ca. 43,7 kg/d |
| CSB nach Behandlung (erwartet) | 142 mg/l | Anstieg auf ca. **145 mg/l** (Gesamtanlage) | < 200 mg/l ✓ |

**Ergebnis:** Die einzuhaltenden Grenzwerte der Einleitungserlaubnis werden auch nach Inbetriebnahme der Trocknungsstufe eingehalten. Eine Änderung der Erlaubnis nach § 18 WHG (wesentliche Änderung) ist nach summarischer Prüfung nicht erforderlich.

**Empfehlung:** Die Betreiberin sollte gleichwohl die Bezirksregierung Köln formlos über die Mehrfracht informieren und die Anlagenänderung im Rahmen des nächsten Jahresberichts (Eigenüberwachungsverordnung NRW — EüVO) dokumentieren.

---

### 3. Altlastenverdacht Südhalle (ehem. Galvanikbetrieb)

#### 3.1 Historische Nutzung

Die Südhalle (Gebäude S-02, Baujahr 1967, ca. 1.800 m² Grundfläche) wurde nach vorliegenden Werksplänen bis ca. 1994 als Galvanisieranlage (Verchromung, Verzinkung) genutzt. Seither wird sie als Lagergebäude für Rohmaterialien (Nicht-Gefahrstoffe) verwendet. Eine systematische Altlastenuntersuchung wurde bislang nicht durchgeführt.

#### 3.2 Anzeige nach § 4 Abs. 3 BBodSchG / § 9 Abs. 1 BBodSchG

Anlässlich der Planung der Trocknungsstufe (die eine Neubewertung des Gesamtstandorts erforderte) wurde das Altlastenpotenzial der Südhalle erstmals bewertet. Auf Basis der historischen Nutzungsdaten und der bekannten Galvanik-Schadstoffe (Chrom VI, Nickel, Zink, Cyanide) ist von einem begründeten Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen i. S. d. § 2 Abs. 3 BBodSchG auszugehen. Die Anzeige gegenüber der zuständigen Bodenschutzbehörde ist rechtlich geboten (§ 4 Abs. 3 Satz 4 BBodSchG i. V. m. § 12 Abs. 2 BBodSchG NRW).

#### 3.3 Bisherige Erkenntnisse (Literaturanalyse / Eigenerhebung)

| Indikator | Befund |
|---|---|
| Untergrundmächtigkeit Auffüllung | Werkspläne: 0,4–0,8 m Betonboden über Kies/Schotter |
| Hydrogeologische Lage | GW-Abstromrichtung Richtung Rhein (Nordwest), GW-Flurabstand ca. 2,8 m |
| Nächster GW-Messbrunnen (extern) | MEP-17 (Wasserverband Rhein-Erft), Abstand ca. 580 m |
| Schwermetalle in GW (MEP-17, 2024) | Chrom n. n.; Nickel 8 µg/l (Prüfwert nach Anhang 2 BBodSchV: 50 µg/l) |
| Bewertung | Kein konkreter Nachweis einer Grundwasserbeeinträchtigung, aber Verdacht nicht ausräumbar ohne Eigenuntersuchung |

---

## Teil B: Anzeige nach § 9 Abs. 1 BBodSchG / § 4 Abs. 3 BBodSchG

> **Rheinland Spezialchemie GmbH**
> Industriestraße 47
> 50389 Wesseling
>
> Bezirksregierung Köln
> Abteilung 54 — Wasserwirtschaft / Bodenschutz
> Zeughausstraße 2–10
> 50667 Köln
>
> Wesseling, 25. März 2026
>
> **Betreff: Anzeige eines Altlastenverdachts nach § 9 Abs. 1 BBodSchG — Südhalle S-02, Werk Nord**
> Grundstück: Gemarkung Wesseling, Flur 12, Flurstück 247 (Werk Nord, gesamt)
> Aktenzeichen Betreiber: RS-GmbH/BBodSchG/2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen Ihnen hiermit gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG (i. V. m. § 12 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes NRW-Ausführungsgesetz) einen Altlastenverdacht auf dem Betriebsgelände Werk Nord an.

**Verdachtsfläche:** Gebäude S-02 (Südhalle), ca. 50 m × 36 m, sowie der südlich angrenzende Außenbereich (ca. 800 m² unbefestigte Fläche mit Zisterne Z-02, außer Betrieb seit 1996).

**Historische Nutzung:** Galvanikanlage (Verchromung elektrolytisch, Verzinkung, Entfettungsbad mit chlorierten Lösungsmitteln) von ca. 1968 bis 1994 nach vorliegenden Betriebs- und Werksplänen.

**Typische Schadstoffe:** Chrom VI (CrO₃), Nickel (NiSO₄), Zink, Cyanide aus Badzusätzen, Tetrachlorethylen (PER) aus Entfettungsvorgängen.

**Anlass der Anzeige:** Im Rahmen der Erweiterungsplanung Linie 4 wurde erstmals eine systematische Bewertung des Standortverlaufs vorgenommen. Es besteht ein begründeter Verdacht i. S. d. § 9 Abs. 1 BBodSchG; eigene Untersuchungen wurden noch nicht durchgeführt. Wir bitten um Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise, insbesondere darüber, ob eine orientierende Untersuchung (Phase-II-Untersuchung) einzuleiten ist und welcher Sachverständigenkreis infrage kommt.

**Geplante Eigenmaßnahmen:** Die RS GmbH beabsichtigt, bis zum 30. September 2026 eine Erstuntersuchung durch einen anerkannten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG durchführen zu lassen. Die Ergebnisse werden der Behörde unverzüglich mitgeteilt.

**Einstweilige Sicherungsmaßnahmen:** Die Südhalle wird nicht für die Erweiterungsmaßnahme genutzt; Tiefbauarbeiten in dem Bereich sind nicht geplant. Eine Mobilisierung von Schadstoffen durch die Erweiterung ist nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

Für Rückfragen steht Ihnen Dipl.-Ing. Sabine Kreutzer (Tel. 02236 8411-214, s.kreutzer@rs-spezialchemie.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Rheinland Spezialchemie GmbH**

Dr. Markus Haverkamp  
Geschäftsführer (technisch)

---

**Anlagen:**
1. Historischer Werkslageplan mit Kennzeichnung Südhalle S-02 (Auszug Archiv, Stand ca. 1992)
2. Grundwassermessdaten MEP-17 (Wasserverband Rhein-Erft, 2020–2024, Auszug)
3. Fotodokumentation Südhalle (innen/außen, März 2026)

---

*Dieses Dokument ist ein fiktives Beispieldokument für Ausbildungszwecke. Alle Angaben zu Personen, Unternehmen und Behörden sind erfunden. Es ersetzt keine Rechtsberatung.*
