# Vorschau: aenderungsanzeige_roh

> Lesbare Markdown-Vorschau der gleichnamigen DOCX-Datei. Massgeblich ist die DOCX-Originaldatei.

Rheinland Spezialchemie GmbH

Industriestraße 47 · 50389 Wesseling

Tel. 02236 8411-0 · info@rs-spezialchemie.de


Bezirksregierung Köln
Abteilung 6 — Bergbau und Energie in NRW / Immissionsschutz
Zeughausstraße 2–10
50667 Köln


Wesseling, 14. März 2026


Betreff: Änderungsanzeige gemäß § 15 Abs. 1 BImSchG — Linie 4, Trocknungsstufe

Aktenzeichen Betreiber: RS-GmbH/BImSchG/L4/2026-03 | Behörde: BR-K/6-52.4/2019-014

1. Angaben zum Betreiber und zur Anlage

| Merkmal | Angabe |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| Betreiberin | Rheinland Spezialchemie GmbH |
| Handelsregister | Köln, HRB 87 634 |
| Anschrift Werk | Industriestraße 47, 50389 Wesseling |
| Geschäftsführung | Dr. Markus Haverkamp (techn.), Sandra Vielhaber (kfm.) |
| Bevollmächtigte Kanzlei | Rosengart & Partner, Hohenzollernring 14, 50672 Köln |
| Ansprechpartner | Dr.-Ing. Felix Bergerhausen, Tel. 02236 8411-301 |
| Bestehende Genehmigung | Änderungsgenehmigung 03.09.2019 (Az. BR-K/6-52.4/2019-014) |
| Anlagenart | Nr. 4.1.1 Anhang 1 4. BImSchV, IED-Anlage |


2. Gegenstand der Änderungsanzeige

Die RS GmbH beabsichtigt, auf dem Betriebsgelände Werk Nord die Produktionslinie 4 (Feinchemikaliensynthese, Batch-Verfahren, Hauptprodukt: 4-Chlorbenzaldehyd-Derivate) durch eine vorgeschaltete Trocknungsstufe zu erweitern. Die neue Trocknungsstufe überführt die bislang ausgelagerte Vortrocknung von Zwischenprodukten in eine eigenständige, vollständig emissionsarme Inline-Prozesseinheit.

2.1 Technische Beschreibung

Trocknungsaggregat: Schaufeltrockner Hosokawa Alpine CT-600, Nennkapazität 600 kg/h, Betriebstemperatur 80–140 °C, Antriebsleistung 37 kW.

Entstaubungsanlage: Schlauchfilter (Filterfläche 48 m²), nachgeschaltet; Abluft max. 3.200 Nm³/h.

Abluftnachbehandlung: Aktivkohle-Adsorptionsfilter (zweistufig), TOC max. 30 mg/Nm³.

Abluftführung: Einbindung in bestehenden Schornstein H-04 (Höhe 24 m).

Fläche: Aufstellung innerhalb bestehender Halle 4a auf ca. 12 m² Fundament.

2.2 Kapazitätsveränderung

Die Jahresproduktion steigt von genehmigten 1.800 t/a auf bis zu 2.350 t/a (+ 31 %). Der bislang extern anfallende Trocknungsschritt entfällt; die Zwischentransporte auf öffentlichen Straßen reduzieren sich um ca. 180 Lkw-Fahrten/a.

3. Abgrenzung § 15 BImSchG / § 16 BImSchG

Nach summarischer Prüfung liegt keine Genehmigungspflicht nach § 16 BImSchG vor. Nachteilige Auswirkungen auf die schutzwürdigen Belange des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG können aufgrund der technischen Auslegung und der vorhandenen Kapazitäten offensichtlich ausgeschlossen werden. Die Zusatz-Staubemission beträgt < 10 % der Gesamtemission; die Immissionswerte der TA Luft 2021 werden am nächsten Immissionsort deutlich eingehalten (Screening-Berechnung, Anlage 4).

4. Emissionsprognose (Übersicht)

| Quell-Nr. | Bezeichnung | Abluft Nm³/h | Staub mg/Nm³ | TOC mg/Nm³ |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| H-01 | Reaktionsabluft R-4.1/4.2 | 4.800 | 3,2 | 40 |
| H-02 | Mahlabluft M-4.1 | 2.200 | 4,8 | 5 |
| H-03 | Tankatmung F-4.1–4.3 | 400 | 0 | 120 |
| H-04 (neu) | Schaufeltrockner CT-600 | 3.200 | 5,0 | 30 |
| H-05 | Allgemeinabluft Halle 4 | 6.000 | 2,0 | 10 |


5. Zeitplan

| Schritt | Datum |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| Eingang Anzeige bei Bezirksregierung | 14. März 2026 |
| Geplanter Baubeginn (Fundamentarbeiten) | 15. April 2026 |
| Inbetriebnahme Trocknungsstufe (geplant) | 1. August 2026 |
| Erstmessung nach § 26 BImSchG | spätestens 31. Oktober 2026 |


6. Anträge

Die Betreiberin beantragt (1) die Bestätigung der Anzeige (Negativzeugnis) nach § 15 Abs. 2 BImSchG; (2) hilfsweise Behandlung als Antrag auf Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG; (3) bis zur Entscheidung keine Untersagung des vorbereitenden Baubeginns.


Rheinland Spezialchemie GmbH

Dr. Markus Haverkamp — Geschäftsführer (technisch)

Sandra Vielhaber — Geschäftsführerin (kaufmännisch)

Anlagen: 1. Lageplan — 2. Verfahrensfließbild — 3. Datenblatt CT-600 — 4. Ausbreitungsrechnung — 5. Schallprognose — 6. Abfallkonzept — 7. Wartungsprotokoll — 8. HR-Auszug — 9. Vollmacht


Dieses Dokument ist ein fiktives Beispieldokument für Ausbildungszwecke. Alle Angaben zu Personen, Unternehmen und Behörden sind erfunden. Es ersetzt keine Rechtsberatung.
